包装和运输方案

起重机包装、标识、运输方案

1、包装方案符合JB2759－80《机电产品包装通用技术条件》的要求。

2、起重机主体按JB2759－80《机电产品包装通用技术条件》附录一《包装型式》要求采用裸装。

3、对裸装起重机主体上的电动机、制动器等要求防雨、防潮的部位进行局部包装，包装时采用防水材料，如塑料薄膜、塑料复合低、石油沥青油纸等进行捆扎，塑料薄膜中应放置干燥剂。

4、裸装的起重机主体标识可直接喷刷在产品上，我公司在起重机主梁下面喷有含商标、厂名、起重机规格型号的油漆标志，不褪色的油漆标志准确、清晰、牢固。

5、随机零部件、随机备件我公司采用包装，包装箱内装小车导电滑车、电铃、电阻器、电缆、铜芯线、标准件、限位开关、照明变压器、照明灯等详见装箱单，包装箱内有防雨塑料薄膜。

6、包装箱箱面的标志内容

6.1起重机规格型号、名称及数量

6.2、出厂编号及箱号

6.3、箱体尺寸（长×宽×高）

6.4、净重与毛重

6.5、装箱日期

7、随机文件放在1号包装箱内，随机文件包括使用说明书、合格证明书、装箱单、图纸及其它资料，随机文件用塑料袋封装。

8、该起重机运输我公司采用汽运，我公司运输公司有平板、半挂运输车十余辆，可以为用户提供运输服务。捆扎采用钢丝绳、手拉葫芦紧固，起重机下用枕木铺垫。运输快捷、方便、安全可靠。