# 起重机的安全操作

（1）配备专职人员操作；

（2）在主梁跨中安装吨位牌；

（3）起重运行时禁止人员在车架上；

（4）切断电源才允许检查和维修起重机；

（5）禁止在起重机上抛投手品；

（6）禁止吊运物品从人头上方通过；

（7）吊运液态及重要物件需先检查制动器是否绝对可靠；

（8）露天作业起重机在六级风以上禁止工作；

（9）每年必须对起重机进行定期全面检查，结果记入设备档案；

2、电气设备检修安全技术规则

（1）电气控制设备只允许专人进行维护；

（2）导线以裸露或护罩不全不允许使用起重机；

（3）必须带电检修时，一定要有绝缘保护措施，并有专职人员进行监护，发生危险及时断电；

（4）所有通电设备必须有接地措施；

3、司机职责

（1）熟悉起重机设备的操作方法和保养规则；

（2）严格遵守安全操作技术规则；

（3）在主开关接电前检查所有手柄是否在零位；

（4）开动前必须先发出警报信号；

（5）必须与地面挂钩工紧密配合；必须听从指挥；

（6）不准用起重机斜拉或拖动物品；

（7）起重机或环链葫芦运行接近极限位置必须减速慢行；

（8）起重机不允许经常打反制动，因反向制动对机械部位损伤严重使起重机寿命降低；

（9）要防止两台起重机互相碰撞；

（10）电源电压显著降低时不准开动起重机；

（11）起重机吊有重物或所有控制器没有拉到零位，司机不得离开司机室；

（12）工作完毕后司机必须拉开总电源和断开电锁；

（13）认真记好工作记录,并将操作中发现的故障向有关部门及接班司机通报;

（14）司机离开起重机前必须将起重机停放在规定位置。