|  |
| --- |
| **主体介绍** |
| 名称 | 二合一电器箱 |
| 型号 | CD 2T/3T-6m(含失压) |
| 商品备注 | 葫芦控制箱和大车DK箱二合一，适用于2T、3T电动单梁起重机，配套CD型电动葫芦。 |
| **详细参数** |
| 变压器 | BK-50VA（输入380V，输出36V） |
| 总控制接触器 | CJX2-2510 36V ，1个 |
| 升降接触器 | CJX2-2501 36V ，2个 |
| 葫芦运行接触器 | CJX2-1201 36V ，2个 |
| 大车运行接触器 | CJX2-1201 36V ，2个 |
| 空气开关 | 63A |
| 手柄 | CD失压手柄，6个方向键，含失压（蘑菇头） |
| 手柄线 | 9芯 |
| 相序保护 | 无（可在增值服务中选择含相序保护） |